Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 96000 ) 
		Bremskraft ( 170 ) 
		Reibungskraft ( 24 ) 
		vUeberhang ( 976 ) 
		hUeberhang ( 976 ) 
		BoxX+ ( 975 ) 
		BoxX- ( -975 ) 
		BoxY+ ( 200 ) 
		BoxY- ( -200 ) 
		BoxZ+ ( 430 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 2 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 2400 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1700 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 3109 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 4145 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 50 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -6.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -9.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -12.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 12.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 9.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 6 ) 
		}
	}
	
        Rauch{
                Bild(4)
		PosX( -290 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 510 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 13 )
		Wachstumsfaktor( 1.7 )
		Antriebsgekoppelt()
	}

        Rauch{
                Bild(4)
		PosX( 290 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 510 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 13 )
		Wachstumsfaktor( 1.7 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( -290 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 490 )
		Bild(6)
		Steiggeschwindigkeit( 120 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
	}
	Rauch{
		PosX( 290 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 490 )
		Bild(6)
		Steiggeschwindigkeit( 120 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
	}
}

